**T.C**

**ÇINAR KAYMAKAMLIĞI**

**İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ**

**(TEKLİF MEKTUBUDUR)**

Müdürlüğümüze bağlı okulların ihtiyacında kullanılmak üzere aşağıda cinsi, miktarı ve ekte teknik özellikleri yazılı bulunan malzemeler satın alınacaktır.

Söz konusu fiyatlarınızı yazarak tekliflerinizi elden Müdürlüğümüze teslim etmenizi rica ederiz.

Ali AYDIN

Şube Müdürü

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SIRA**  **NO** | **MİKTAR** | **BİRİMİ** | **MALZEME CİNSİ** | **BİRİM FİYATI** | **TUTARI** |
| 1 | 55 | ADET | Kömür sobası emaye (Eskişehir) 66x32 |  |  |
| 2 | 200 | ADET | Soba kovası mazgallı 36x29 |  |  |
| 3 | 54 | ADET | Soba altı emaye 60x90 |  |  |
| 4 | 200 | ADET | Soba borusu büyük boy emaye 70x13 |  |  |
| 5 | 112 | ADET | Soba borusu küçük boy emaye 50x13 |  |  |
| 6 | 143 | ADET | Soba dirseği emaye 33x13 |  |  |
|  |  |  |  | **TOPLAM** |  |
|  |  |  |  | **KDV %18** |  |
|  |  |  |  | **GEN. TOP:** |  |

1. Fiyatlarınıza KDV hariç yazılacak.
2. Tekliflerinizde silinti kazıntı olmayacak, firma kaşesi okunaklı olacaktır. Birim fiyat teklif mektubu elden teslim edilecektir.
3. Nakliye montaj yükleniciye ait olacak. İhale yetkilisinin belirlediği liste doğrultusunda Çınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün depolarına teslim edilecektir
4. Malzemeler teknik şartnameye göre alınacak.
5. Teknik şartnameler firma tarafından kaşe ve imzalanacak.

**Not**: Malzemeler 5 iş günü içerisinde teslim edilecek.

**KAŞE İMZA**

**KÖMÜR /SOBA TEKNİK ŞARTNAME**

1. Katı yakacak olarak kömür/odun vb. kullanılabilir özellikte olmalıdır. Kovalı tipi olmalıdır.
2. ESKİŞEHİR SOBA 4500Kcalh ısıya dayanıklı olmalıdır. 62\*32 ölçülerinde, ısı kontrolü için açma kapama özelliği olmalıdır.
3. Dış yüzey 0,80 mm kalınlığında sacdan olmalı ve üzeri emaye kaplı olmalıdır.
4. TSE standartlarına uyun olmalıdır.
5. Her soba ile birlikte 0,80-1,2 mm aralığında sacdan yapılmış 1 adet yakıt kovası ve dökme demirden yapılmış 1 adet ızgara, 1 adet kova kulpu verilmelidir. En az 1 numune verilmelidir. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

**50/70\*13 CM’LİK SOBA BORUSU**

1. Kalınlığı 0,40 mm olmalıdır.
2. Boru çapı 130 mm olmalıdır.
3. Dış yüzey emaye kaplı olmalıdır.
4. Isıya dayanıklı olmalıdır.
5. En az bir numune verilmelidir.

Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

**33\*13 CM’ Boru / Dirsek Teknik Şartnamesi**

1. Kalınlığı 0,40 mm olmalıdır.
2. Boru çapı 130 mm olmalıdır.
3. Dış yüzey emaye kaplı olmalıdır.
4. Isıya dayanıklı olmalıdır.
5. En az bir numune verilmelidir.

Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

**SOBA KOVASI (36\*29):**

1. 0,02 – 1,2 Aralığında Krom veya Çelik Sacdan Yapılmış Olmalıdır.
2. Izgarası olmalıdır.
3. Standart sobalar için uygun olmalıdır.
4. Soba kovası havalandırması alttan olmalıdır.
5. Kova kulpu birlikte verilecektir.
6. En az bir numune verilmelidir

Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

**SOBA ALTLIĞI:**

1. 60x90 cm olmalıdır.
2. Dış yüzey emaye kaplı olmalıdır.
3. Isıya dayanıklı olmalıdır.
4. En az bir numune verilmelidir.

Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

Ali AYDIN

Şube Müdürü